**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

**ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отделение надзорной деятельности Верхнеландеховского, Палехского, Пестяковского и Южского районов**

**МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД**

**При эксплуатации печного отопления необходимо помнить, что:**

1. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см. без дефектов и прогаров.

2. Отопительная печь должна иметь соответствующие противопожарные разделки и отступы от горючих материалов.

3. Дымоход печи должен быть выполнен из глиняного кирпича. Использование асбестоцементных труб допускается только над выходом на кровлю, в чердачном помещении и ниже такая труба должна быть обложена кирпичом, поскольку от высокой температуры продуктов горения асбестоцемент склонен к разрушению.

4. В сильные холода, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2–3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа.

5. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от топящейся печи.

6. Нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье.

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- использовать дрова, превышающие размер топки печи;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- использовать печи без противопожарной разделки (отступки).

**Единый телефон службы спасения: 01, с мобильного: 101 наш сайт yuzha01.ru**